|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**открытый одноэтапный запрос цен на право заключения договора на поставку оптических распределительных шкафов («шкаф энергетиков») для строительства объектов в рамках проекта «Устранение Цифрового Неравенства»**

**Том 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»**

2020

1. **Технические требования к оптическому распределительному шкафу.**

Технические требования к оптическому распределительному шкафу (Далее по тексту – ОРШ (ШЭ)) в соответствии с приложением к Тому 2 «Техническое задание», а именно:

Приложение № 1. Технические требования к оптическому распределительному шкафу («шкаф энергетиков») для строительства объектов в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» (Далее по тексту – ТТ) - в электронной форме.

Технические требования к оптическому распределительному шкафу, указанные в Приложении № 1 к данному Техническому заданию (Том 2 Закупочной документации), - включают следующие Дополнения/Изменения:

1. В соответствии с примерным составом ОРШ (ШЭ), приведенным в Приложении № 1 к Техническим требованиям к ОРШ (ШЭ), - номинал автоматического выключателя 2-полюсного может быть номиналом 10А или 16А в зависимости от требований эксплуатирующей организации. В соответствии с п. 3.2.5.2 настоящих ТТ, в составе ОРШ(ШЭ) должен быть предусмотрен электросчетчик, имеющий встроенный интерфейс Ethernet100BASE TX или 1000BASE T. Конкретный номинал автоматического выключателя и наличие электросчетчика будет указываться в заявке на поставку конкретного шкафа.

Например: «ОРШ(ШЭ)-10А», «ОРШ(ШЭ)-16А», ОРШ(ШЭ) без ПУ -16А, ОРШ(ШЭ) без ПУ-10А.

2. Предоставить в своей заявке на открытый одноэтапный запрос цен 3 чертежа ОРШ (ШЭ):

а) Чертеж ОРШ (ШЭ) с указанием расположенных в шкафу основных элементов (формат 3-D);

б) Чертеж в 3-х проекциях с реальными размерами (формат 2-D);

в) Чертеж крепления ОРШ (ШЭ) к опоре в 2-х точках.

Предоставление ОРШ(ШЭ) в реальном исполнении при соблюдении ТТ (исполнение ОРШ(ШЭ)- без ПУ-10А) будет рассматриваться как дополнительное преимущество при рассмотрении заявки.

3. Предоставить спецификацию с наименованием комплектации по производителям.

4. При наличии в заявке на поставку ОРШ(ШЭ), где в его составе должен быть электросчетчик, необходимо предусмотреть применение п. 3.2.10 ТТ. Копия паспорта на конкретный счетчик учета электроэнергии, входящего в состав ОРШ (ШЭ) должна быть выслана в течении пяти календарных дней со дня направления заявки на поставку конкретного ОРШ (ШЭ).

5. п.2.3 к ТТ в определении «УЗИП» словосочетание «системами заземления TN-С-S» следует принимать как «системами заземления ТТ»